BT任务打洞需要1.81版本，全世界唯一支持打洞的BT客户端
https://bbs.itzmx.com/thread-98941-1-1.html

PT任务打洞需要1.95版本，同样是全世界唯一支持打洞的BT客户端，实现使用BT协议标准为BEP 55 Holepunch extension

BT打洞原理
使用PEX交互打洞信息，可以做到实时打洞成功
（直接看我发过的视频和之前站内发的帖子更容易理解，A为公网，B为NAT1，C为NAT4，B和A连接，C连接A后使用PEX实时获得来自A响应可用于打洞的peerB。同时1.95做到了AB两者网络异常断开后反向回连）

PT打洞原理
私有种子根据规范，使用BEP55协议，打洞需要等待2分钟左右
（UTP直接发起请求连接失败后，则对自身客户端已经建立TCP和UTP传输连接的所有peer发起BEP55协议请求，随后响应可用于打洞的peer）

站内下载的1.81及以上比特彗星客户端，仅需设置”选项-BT下载-为BT连接启用UTP传输协议“改为自动检测，即可实现BT任务打洞

PT任务打洞则需要1.95及以上版本，需要启用UTP传输协议的同时，高级设置bittorrent.utp_after_holepunch 改为自动
bittorrent.peer_hole_punch 默认启用，无需改动
bittorrent.private_torrent_peer_hole_punch 默认是，无需改动
bittorrent.utp_after_holepunch 默认禁用，需要改为自动

目前1.95版本UTP传输速率比较龟速，依旧需要等待后续版本更新优化打洞成功后的传输速率。

截至目前2022年11月20日测试结果，其它BT客户端测试依旧不支持UDP打洞
